地理信息接口与 OCR 接口采购项目清单
一、采购清单
	序号
	项目名称
	主要内容

	1
	地理信息综合接口
	地理信息综合接口服务（多坐标系转换、地址
正反编码、行政区划查询、POI 检索、空间测
算、地图瓦片调用、HTTPS 加密鉴权、批量调
用、日志溯源

	2
	OCR接口（企业版）
	企业版 OCR 文字识别接口服务（证照、票
据、文档、表格、手写体多场景识别、PDF 批量
解析、版式还原、数据脱敏、异常重试、调用数
据统计）


二、技术指标
本项目各模块技术指标要求如下：
	序号
	服务内容
	具体技术服务要求

	1
	地理信息综合接口
	1.1 ▲ 服务范围：提供地理信息综合调用接口服务，支持多坐标系转换、地址正反编码、行政区划查询、POI检索、空间测算、地图瓦片调用，支持HTTPS加密鉴权、批量调用、日志溯源，按年授权使用。
1.2 ▲ 多坐标系转换：支持 CGCS2000、WGS84、GCJ-02、BD-09 等常见坐标系互转；支持单点、批量及点/线/面转换；转换参数、精度与适用范围可配置并版本留痕；返回结果须标注坐标系与精度。
1.3 ▲ 地址正反编码：正向地理编码支持结构化地址、非结构化地址及批量地址；反向地理编码支持经纬度到行政区划、道路、POI、门牌等；支持模糊匹配、地址补全、置信度返回与异常说明。
1.4 行政区划查询：支持国家、省、市、区县、乡镇/街道等多级行政区划查询，支持按名称、代码、上级区划检索；返回区划代码、名称、层级、中心点/边界范围等；数据版本可追溯。
1.5 POI检索：支持关键字、周边、多边形、分类、分页检索；返回名称、地址、坐标、分类、联系方式等授权字段；支持去重、排序、距离计算与结果导出。
1.6 空间测算：支持距离、面积、周长、缓冲区、包含、相交等常用空间计算；支持批量与异步任务；返回单位、坐标系及计算口径，确保结果可复核。
1.7 地图瓦片调用：支持标准瓦片服务，支持 HTTP/HTTPS、常见缩放级别、坐标系与样式；支持缓存、并发控制、失败重试；不得缓存、泄露敏感数据。
1.8 ▲ 合规资质：地图瓦片、POI、行政区划等数据来源须合法合规，供应商应具备互联网地图服务等相关资质或提供合法授权证明；地图展示须符合国家地图管理规定，不得出现错绘、漏绘。
1.9 ▲ 鉴权与安全：采用 HTTPS/TLS 加密传输；支持 AK/SK、Token 或等价鉴权方式；支持 IP 白名单、Referer 限制、域名校验、签名校验、时间戳防重放；密钥不得在代码、配置或日志中明文出现，支持环境变量注入与定期轮换。
1.10 ▲ 批量调用与限流：支持批量调用、异步任务、分页与重试；具备 QPS、日调用量限流与配额管理；超限告警；支持按应用、项目、用户维度统计调用量。
1.11 日志溯源：记录调用时间、接口、请求参数摘要、响应状态、耗时、调用方、用量及异常信息；日志留存不少于6个月或按采购人要求执行，支持审计与导出，不得记录敏感明文。
1.12 异常处理与降级：超时、限流、鉴权失败、数据不存在、服务不可用等须返回明确错误码与说明；支持重试、熔断、降级；接口异常不得影响业务主流程，必要时返回缓存或兜底结果并明确标注。
1.13 性能要求：正常网络与约定并发下，常用接口响应时间应满足：坐标转换≤200ms、地址正反编码≤500ms、行政区划查询≤300ms、POI检索≤800ms、空间测算≤500ms、地图瓦片≤300ms；可用性≥99.9%；具体以性能测试报告为准。
1.14 数据合规：仅限采购人业务范围内使用；不得将调用数据用于对外训练、转售或向无关第三方提供；涉及个人隐私、敏感位置数据须脱敏、加密或匿名化处理，符合《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等要求。
1.15 接口与文档交付：提供接口契约（OpenAPI/Swagger）、字段说明、错误码、调用样例、SDK/示例代码、鉴权说明、配额说明及接入文档；接口字段保持向下兼容。
1.16 授权与统计：按年授权使用，授权期内提供接口服务、版本升级与技术支持；提供调用量、费用/用量统计报表，可按日/月/年导出；授权到期前提醒。
1.17 服务与验收：提供不少于1年授权及运维服务；2小时内响应，12小时内远程处理，24小时内解决或提供应急方案；以真实业务样例完成端到端验证（鉴权→调用→返回→日志→统计→导出），提供测试方案、功能/性能/安全测试报告；▲项不满足视为不实质性响应。

	2
	OCR接口（企业版）
	2.1 ▲ 服务范围：提供企业版OCR文字识别接口服务，支持证照、票据、文档、表格、手写体多场景识别，支持PDF批量解析、版式还原、数据脱敏、异常重试、调用数据统计，按年授权使用。
2.2 ▲ 识别场景：支持证照（身份证、营业执照、资质证书等）、票据（发票、收据、报销单等）、文档（合同、公文、申报材料等）、表格（有线/无线表格、合并单元格）、手写体等；支持中英文及常见混排，支持旋转、倾斜、印章、水印等干扰场景。
2.3 ▲ 输出结构：返回文本、坐标、置信度、版面块、表格结构、键值对等结构化结果；支持 JSON/XML 等格式；字段命名稳定，版本向下兼容。
2.4 PDF批量解析：支持文本型与图片型PDF，支持多页、批量、异步任务、进度查询、结果回调/轮询；支持指定页码范围；支持拆分、合并及结果导出。
2.5 版式还原：支持段落、标题、表格、图片、页眉页脚等版式还原；输出可编辑文本/表格；还原结果与原文一致，位置信息可用于预览定位。
2.6 数据脱敏：支持身份证号、手机号、银行卡号、地址等敏感字段识别与脱敏/加密；脱敏规则可配置；原始数据与脱敏数据权限隔离。
2.7 异常重试：对超时、限流、识别失败、文件损坏等提供明确错误码；支持自动重试、断点续传、任务幂等；不得重复计费、重复入库。
2.8 ▲ 置信度与人工复核：识别结果须返回置信度；低于设定阈值时标记“待人工复核”，不得直接作为符合/不符合结论；严禁猜测材料内容。
2.9 调用统计：按接口、应用、用户、时间统计调用量、成功率、失败原因、耗时及费用；支持报表导出；支持配额管理与超限告警。
2.10 ▲ 鉴权与安全：采用 HTTPS/TLS 加密传输；支持 AK/SK、Token、签名、时间戳防重放；支持 IP 白名单、域名限制；密钥由使用单位提供并通过环境变量注入，供应商不得留存、导出、转存密钥，不得在代码、配置或日志中明文出现。
2.11 数据合规：送OCR处理的数据仅限完成识别所必需；不得用于对外训练、转售或向无关第三方提供；支持数据不留存、定期删除或加密存储；符合网络安全、数据安全、个人信息保护相关法规。
2.12 性能要求：单页印刷体识别≤3秒，证照/票据≤5秒，手写体≤8秒（视材料质量）；100页以内PDF批量解析≤5分钟；支持并发≥50 QPS或可配置；可用性≥99.9%；具体以性能测试报告为准。
2.13 准确率要求：印刷体文本识别准确率≥98%，证照/票据关键字段准确率≥95%，手写体≥90%（清晰材料）；提供准确率测试方法与样例；不达标须调优。
2.14 异常与降级：服务不可用、超时或响应异常时自动降级，返回明确提示；不得阻塞申报、审批、评审、征集意见等主流程；提供备用模型/服务切换方案。
2.15 接口与文档交付：提供接口契约、字段说明、错误码、调用样例、SDK、鉴权说明、配额说明、版式/坐标说明及数据字典；接口字段保持向下兼容。
2.16 版本与升级：模型/引擎/接口版本升级须完成回归验证，保留版本记录；升级不得影响历史识别结果与已生成报告；支持按要求切换模型而无需修改业务代码。
2.17 授权与费用统计：按年授权使用；授权期内提供接口服务、版本升级与技术支持；提供调用量与费用统计报表，按需输出；授权到期前提醒。
2.18 服务与验收：提供不少于1年免费运维与升级服务；2小时内响应，12小时内远程处理，24小时内解决，无法修复须提供应急与备份方案；以真实证照、票据、文档、表格、手写体、PDF样例完成端到端验证（上传→解析→识别→版式还原→脱敏→统计→导出），提供测试方案、功能/性能/安全/准确率测试报告；▲项不满足视为不实质性响应。
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