前程校区乐惠苑餐厅监控系统更新项目
报价单
                                              金额单位：元
	序号
	名称
	技术参数
	品牌及型号
	单位
	数量
	单价
	小计

	1
	高清POE摄像机
	1. 最高分辨率2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；
2.支持数字宽动态，背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，适应不同监控环境；
3.支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达30 m；
4.包含1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲；
5.支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大256 GB；
6.符合IP66防尘防水设计，抗干扰能力强
	
	台
	40
	
	

	2
	32路NVR录像机
	1.可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；
2.支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；
3.最大支持8路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至10路1080P解码）；
4.支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放；
5.支持HDMI与VGA同源输出，HDMI最大支持超高清4K输出，VGA支持高清1080P输出；
	
	台
	2
	
	

	3
	监控专用硬盘8TB
	规格：监控级硬盘，接口：SATA接口，容量:8TB 转速:5900rpm，缓存:64MB
	
	块
	15
	
	

	4
	24口千兆POE交换机
	24个10/100Mbps自适应电口+2个1000Mbps上联口，其中24个口支持PoE/PoE+供电，整机最大PoE输出功率230W，交换机容量52Gbps，
	
	台
	2
	
	

	5
	千兆核心交换机
	二层网管交换机，交换容量396Gbps，包转发率108Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个2.5G/1G千兆光口，
	
	台
	1
	
	

	6
	超五类网线
	CAT.5E 支持RJ45水晶头接口，兼容性强，采用优质PVC材料，耐磨耐用，使用寿命长，使用高强度铜芯，导电性能强，信号传输稳定
	
	箱
	16
	
	

	7
	摄像机壁装支架
	材质：冷轧钢板喷塑,鸭嘴支架，安装壁挂式安装，经久耐用，二维角度可调，额定安全承重：≤5kg（5公斤）， 调节方式：二维万向调节，上下左右可调
	
	个
	40
	
	

	8
	配套辅材，线材，管材
	电胶带：PVC电气无铅阻燃胶带：绝缘，
高压自粘带：延展性好、防水更优，常与PVC胶带配合使用。 ；轧带：尼龙扎带的主要材料为PA66（聚酰胺66），具有高强度、耐磨损及抗冲击的特性；自攻丝：国标十字；PVC线管类型：轻型
特性：阻燃、绝缘、耐腐蚀、可冷弯：
	
	项
	1
	
	

	9
	1.2米标准机柜
	容量：24U。国际标准：19英寸。门及门锁：前门为玻璃前门，带锁；后门为全属后门，带锁。附加功能：侧板为速装卸侧板，底座为四重载轮和四调节脚，顶盖为侧通风顶盖，风扇单元（一风机），固定托架一个，地脚轮4个。外观参数：长度为600mm，宽度为600mm，高度为1200mm
	
	台
	1
	
	

	10
	安装及调试费
	
	
	项
	1
	
	

	11
	监控显示大屏
	1.主板和屏幕均可真实解析：LED直下式背光
屏幕比例：16:9
接入分辨率：4096×2160@30Hz，3840×2160@60Hz，1920×1080@60Hz；
2.开机自动检测输入信号的分辨率高低；
3.采用高精度标准稳压电源，支持24小时×365天不间断工作；
4.支持智能3D降噪，消除残影功能；
	
	台
	1
	
	

	12
	门禁
	1.支持宽电压输入，支持自动注册加卡；
   2.工作电压：DC12-24V；
3.静态电流：≤30MA；
4.读卡距离：1-5CM；
5.存储容量：1000/1500卡容量，100指纹用户（指纹款）
6.开门时间：1-255秒
	
	台
	2
	
	

	合计
	
	                   （大写）                   （小写）


备注：1.本项目为交钥匙工程，项目整体质保期一年。
[bookmark: _GoBack]2.报价单位所投产品必须为市场主流品牌产品，需通过国家CCC强制认证。

报价单位： （加盖公章） 
2026年11月13日
附：施工图

本项目配套提供完整施工图纸，包含：
1. 监控点位布局图：标注所有摄像头安装位置、照射方向、覆盖区域、根据校方要求安装；
2. 机房主机布置图：标注录像机、交换机、存储设备安装位置；
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